南宁市工人文化宫关于四楼展厅墙面维修

项目的询价邀请函

由于长期使用，展厅墙面出现墙皮开裂脱落、墙面留存难以清除的污渍等情况，为了保护墙面，提高展厅整体墙面的实用效果，拟采取低价成交的方式进行南宁市工人文化宫四楼展厅墙面维修项目，现邀请符合要求的公司前来参加询价，并按附件要求填写，提交项目费用报价单，有关事项说明如下：

一、项目名称：南宁市工人文化宫四楼展厅墙面维修项目。

二、项目地址：南宁市兴宁区民主路20号南宁市工人文化宫综合楼四楼展厅。

三、项目内容：墙面维修、加装护墙板。

四、报价人资格及所需资料（注明为复印件的均需加盖公章）

（一）报价人资格：在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立承担民事责任的有能力提供询价项目服务的经销商或企业。营业执照经营范围有室内住宅装饰装修、建设施工工程等包含但不限于此类字样。

（二）报价所需资料：

**1.资信证明：**根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，报价人不得为失信被执行人（以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

**2.营业执照：**营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，每份复印件均需加盖公章（已办理“三证合一”的企业只需提供营业执照复印件）。

**3.报价表：**报价单位须填写邀请单位提供的“南宁市工人文化宫四楼展厅墙面维修项目报价表”参与报价。（上控价为¥30000.00）供应商提供的项目报价应为包干价，一经采用将依法签订项目施工合同，在施工期间不得再产生合同约定之外的费用。

**4.其他证明材料：**包括但不限于工程量测算图纸、公司介绍、过往项目案例、护墙板材质介绍等佐证材料。

五、报价材料递交截止时间及地点、方式

1.报价文件递交截止时间：2024年10月11日17时。

2.递交地点：广西壮族自治区南宁市兴宁区民主路20号南宁市工人文化宫综合楼8楼813室对外交流科。

3.递交方式：报价文件应于规定的截止时间前密封送达或邮寄至邀请单位，不接受电报、电话等其他方式。

六、付款方式及质保服务

1.项目竣工后由甲方组织验收并出具项目验收单，经双方签署确认验收合格后乙方向开具工程总款的增值税普票发票，甲方于15个工作日内向乙方一次性支付改造项目全部款项（具体以合同签订为准）。

2.本项目应存在1年的工程质保期，在此期间内若出现非人为损坏的工程质量问题乙方应无偿提供相应的质保服务。

七、下列情形之一者为废标

（一）询价文件的内容和邀请函文件有实质性背离的。

（二）询价文件在截止时间后送达的。

（三）询价文件没有密封送达的。

（四）报价明显背离市场合理价位的。

八、联系方式

联 系 人：余德庆

电 话：0771-2637593

九、本邀请函解释权归南宁市工人文化宫

附件：南宁市工人文化宫四楼展厅墙面维修项目报价表

南宁市工人文化宫

2024年9月28日

附件：

|  |
| --- |
| 南宁市工人文化宫四楼展厅墙面维修项目报价表 |
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 黄色墙面护墙板 | ㎡ | 245 |  |  | 定制碳晶板、人工安装、辅材。 |
| 2 | 红色前言护墙板 | ㎡ | 14 |  |  | 定制碳晶板、人工安装、辅材。 |
| 3 | 木纹PVC踢脚线 | m | 80 |  |  | H=120木纹PVC踢脚线 |
| 4 | 拆装轨道人工 | 日 | 6 |  |  | 拆除原轨道，安装好护墙板后再安装 |
| 5 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  | 现场地面及墙面的局部保护 |
| 6 | 保洁 | 项 | 1 |  |  | 完工后地面保洁 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |