# 附件1

#  服务需求表

|  |
| --- |
| 一、音响部分 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| 1 | 有源线阵主音箱 | 6/4寸两分频可调曲率线性声源额定功率 : 450W额定/900W连续/1800W峰值 | 8 | 个 | SE/瑞耳嗓/ESS |  |  |
| 2 | 两分频有源同轴反听音箱 | 单12寸两分频同轴输出功率: 700 瓦 8 欧功放 | 4 | 个 | SE/瑞尔桑/ESS |  |  |
| 3 | 有源线性阵列超低音响 | 单15寸低频低音反射式额定功率 ：800瓦 连续功率/2400瓦 峰值功率 | 2 | 个 | SE/瑞尔桑/ESS |  |  |
| 8 | 数字调音台 | 通道数≥32路输出通道 | 1 | 台 | M32/雅马哈/百灵达 |  |  |
| 9 | 无线麦克风 | 使用距离≥300M信噪比≥90db | 8 | 套 | SHURE/AMS/FFREQ |  |  |
| 10 | 电容合唱话筒 | 信噪比≥90db | 4 | 套 | SHURE/AMS/FFREQ |  |  |
| 小计 |  |
| 二、灯光部分 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| 1 | 舞台光束灯 | 额定功率≥650W | 24 | 台 | 大歌/彩熠/珠江 |  |  |
| 2 | 舞台LED灯 | 三基色 54珠 3W/珠 | 48 | 盏 | 大歌/彩熠/珠江 |  |  |
| 3 | 观众灯 | 额定功率≥4×100W | 4 | 盏 | 大歌/彩熠/珠江 |  |  |
| 4 | 数字灯控台 | 通道数≥4个DMX输出端口 | 1 | 台 | MA-2/老虎台 |  |  |
| 5 | 舞台雾机 | 额定功率≥600W | 2 | 台 | 安特利/米亚/舞奕 |  |  |
| 6 | 灯光设备配套 | 数字硅箱、线材等 | 1 | 套 | / |  |  |
| 小计 |  |
| 三、舞台舞美及其他 |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| 1 | LED主背景 | 室外高清P4 | 52 | ㎡ | 德彩/洲明/巨彩 |  |  |
| 2 | 异形舞台装置/副屏 | 定制/室外高清P4 | ≥12 | ㎡ | 德彩/洲明/巨彩 |  |  |
| 3 | 舞台口斜面屏 | 13m×1m | 1 | 套 | 德彩/洲明/巨彩 |  |  |
| 4 | 视频切换台 | 高清4K | 1 | 台 | 诺瓦/迈普视通 |  |  |
| 5 | 主屏架/灯光架 | 钢制雷亚架 | 70 | ㎡ | / |  |  |
| 6 | 合唱台阶 | 钢制雷亚架10m×0.3m×3层 | 9 | ㎡ | / |  |  |
| 7 | 嘉宾坐席 | 靠背椅 | 50 | 个 | / |  |  |
| 8 | 观众坐席 | 方凳 | 350 | 个 | / |  |  |
| 9 | 演员换装间 | 3m×3m | 2 | 个 | / |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 | （含税） |

**备注：**

1.请报价单位在以上服务需求表的基础上进行报价，不得擅自变更物料或设备名称、规格参数和数量，填写报价时应在报价表的相应位置上明确设备的品牌型号。

2.购需求表中出现的品牌型号仅起参考作用，不属于指定品牌型号的情形。报价单位可参照或者选用其他相当的品牌型号替代。